UD2.El Tractor. Tipos y Partes

- EL TRACTOR. TIPOS Y PARTES
- TIPO DE TRACTORES
  - Según el chasis
  - Según el tren de rodaje
  - Según la potencia
  - Según la anchura
  - Según el sector
  - EJERCICIO: Tipo de tractores
- PARTES DE TRABAJO PRINCIPALES DEL TRACTOR
  - Barra de tiro
  - Enganche tripuntal
  - Toma de fuerza
  - Toma hidráulica
- PRÁCTICA: MANEJO DEL TRACTOR
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# Según la potencia

BAJA: <40 c.v.

Fuente: Imagen del autor.

MEDIA: 40-80 c.v.

Fuente: Imagen del autor

ALTA: 80-120 c.v.

Fuente: Imagen del autor

MUY ALTA: > 120 c.v.

Fuente: Imagen del autor

Reflexión

Para saber: Los aperos que estudiaremos más adelante están diseñados para diferentes tractores según su potencia.

- A mayor potencia de trabajo del apero, de mayor diámetro serán los bulones de enganche al elevador hidráulico y viceversa.
- A mayor potencia del tractor, de mayor diámetro serán las rótulas del elevador hidráulico y viceversa.

Esto hace que cuando el apero y tractor coinciden en potencia de trabajo y potencia del motor, los diámetros son iguales.

¿Qué pasará si engancho un apero que requiere una potencia mayor que la que tiene mi tractor?

Si el apero requiere mayor potencia que la que suministra mi tractor, a la hora de engancharlo, no podré, porque los bulones del apero serán mayores que la rótulas de mi elevador hidráulico. Por seguridad un apero de potencia superior no se puede montar sobre un tractor de potencia inferior.

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License