UD2.El Tractor. Tipos y Partes

- EL TRACTOR. TIPOS Y PARTES
- TIPO DE TRACTORES
  - Según el chasis
  - Según el tren de rodaje
  - Según la potencia
  - Según la anchura
  - Según el sector
  - EJERCICIO: Tipo de tractores
- PARTES DE TRABAJO PRINCIPALES DEL TRACTOR
  - Barra de tiro
  - Enganche tripuntal
  - Toma de fuerza
  - Toma hidráulica
- PRÁCTICA: MANEJO DEL TRACTOR
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# EJERCICIO: Tipo de tractores

Actividad desplegable

Lea y complete

Una vez que hemos aprendido los tipos de tractor que nos podemos encontrar, indica como clasificaríamos los siguientes tractores:

John Deere 9630 ( 530 c.v.)

Fuente: Transferida desde Wikipedia. Autor: Stephan Trebs. Licencia de uso: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

NEW HOLLAND T7050 (190 c.v.)

Fuente: Transferido de Wikipedia. Autor: Antti Leppänen. Licencia de uso Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

NEW HOLLAN TK 4020 (48-65 c.v.)

Fuente: Captura de pantalla de www.agriculture.newholland.com (New Holland)

Modelo | John Deere 9630 ( 530 c.v.) | NEW HOLLAND T7050 (190 c.v.) | NEW HOLLAN TK 4020 (48-65 c.v.)
CHASIS | JXUwMDE5JXUwMDEzJXUwMDA2JXUwMDFkJXUwMDBhJXUwMDE2JXUwMDE5JXUwMDBkJXUwMDA1JXUw MDBi | JXUwMDBhJXUwMDlmJXUwMDhhJXUwMDBlJXUwMDBkJXUwMDBi | JXUwMDBhJXUwMDlmJXUwMDhhJXUwMDBlJXUwMDBkJXUwMDBi
TREN DE RODAJE | JXUwMDBhJXUwMDA3JXUwMDEwJXUwMDAxJXUwMDA1JXUwMDEy | JXUwMDBhJXUwMDA3JXUwMDEwJXUwMDAxJXUwMDA1JXUwMDEy | JXUwMDFiJXUwMDAyJXUwMDA1JXUwMDAxJXUwMDBiJXUwMDBmJXUwMDEy
POTENCIA | JXUwMDE1JXUwMDE4JXUwMDBjJXUwMDE4JXUwMDBkJXUwMDE4JXUwMDE1 | JXUwMDE1JXUwMDE4JXUwMDBjJXUwMDE4JXUwMDBkJXUwMDE4JXUwMDE1 | JXUwMDE1JXUwMDA4JXUwMDAxJXUwMDBkJXUwMDA4
ANCHURA | JXUwMDFkJXUwMDE2JXUwMDA3JXUwMDk1JXUwMDhmJXUwMDBhJXUwMDA1JXUwMDEz | JXUwMDFkJXUwMDE2JXUwMDA3JXUwMDk1JXUwMDhmJXUwMDBhJXUwMDA1JXUwMDEz | JXUwMDFlJXUwMDE0JXUwMDA3JXUwMDAxJXUwMDExJXUwMDE3JXUwMDFkJXUwMDIwJXUwMDM5JXUw MDFmJXUwMDk4JXUwMDk0JXUwMDE3JXUwMDFk
SECTOR | JXUwMDE5JXUwMDA2JXUwMDE1JXUwMDFiJXUwMDBhJXUwMDE2JXUwMDE5JXUwMDE4JXUwMDAxJXUw MDA3JXUwMDEz | JXUwMDE5JXUwMDA2JXUwMDE1JXUwMDFiJXUwMDBhJXUwMDE2JXUwMDE5JXUwMDE4JXUwMDAxJXUw MDA3JXUwMDEz | JXUwMDE5JXUwMDA2JXUwMDE1JXUwMDFiJXUwMDBhJXUwMDE2JXUwMDE5JXUwMDE4JXUwMDAxJXUw MDA3JXUwMDEz

Modelo | John Deere 9630 ( 530 c.v.) | NEW HOLLAND T7050 (190 c.v.) | NEW HOLLAN TK 4020 (48-65 c.v.)
CHASIS | ARTICULADO | RÍGIDO | RÍGIDO
TREN DE RODAJE | RUEDAS | RUEDAS | CADENAS
POTENCIA | MUYALTA | MUYALTA | MEDIA
ANCHURA | ESTÁNDAR | ESTÁNDAR | FRUTEROoVIÑERO
SECTOR | AGRICULTURA | AGRICULTURA | AGRICULTURA

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 3.0 License