# Herramienta Manual

Clasificación de las Herramientas Manuales del Aula-Taller

Fotos: Banco INTEF. Fichas: CPR Plurilingüe Sagrado Corazón (Placeres, Pontevedra)

### Herramientas | ### Familia Operación | ### Nombre | ### Descripción ### Uso-Función | ### Precauciones ### EPIs
| ### MEDIR ### NIVELAR ### MARCAR | Flexómetro Regla-metálica Escuadra-Carpinero | Medición, Verificación y Marcado-Trazado |
Cinta Métrica, Topómetro Medidor-nivelador láser Cordel-Azulete / Tiza |  |  |
| Nivel de burbuja Plomada | Ficha |
| ### SUJETAR GOLPEAR | Sargento-Gato Tornillo-Banco | Ficha Ficha
| Alicates: Redonda Plana Plano-Redonda | Sujección, Mecanizado, Preformado de alambre, componentes electrónicos |
| Alicates: Universal Presión-Mordaza | Ficha Ficha |
| Martillos: Peña Bola Encofrado | Ficha |
| ### CORTAR: sin arranque de viruta ###  | Cutter Navaja-Electricista Tijeras: Papelería Electricista Chapa Alicate-Corte | Ficha Ficha |
| Alicate de Corte |  |
| ### CORTAR: Con arranque de Viruta | Sierra de Arco Serrucho | Ficha Ficha |
| ### PERFORAR | Barrena | Ficha |
| Brocas - Coronas | Ficha |
| ### UNIR ### ENSAMBLAR | Destornilladores, varios tipos según "hoja, punta, o boca" Unir | Ensamblaje o Unión con tornillería Montaje-Desmontaje de equipos Ficha |
| Llaves: fija de estrella Inglesa | Ficha Ficha |
| ### PULIR | Escofinas Limas Lijas Cepillo-Alambre o Carda | Desbastado, Abrasión, Limado-lijado y Pulido |
| ### Acabar-Proteger | Operaciones finales: Pintado o barnizado (Protección), Ensamblado o montaje, embalado...
| ### Verificación | Mediciones y Control de Calidad: Comprobaciones Eléctricas para nosotros (instaladores eléctricos)
|  | Preformado PVC, Soldadura (hilo estaño-plata, plomo) |  |

Tabla con la Secuencia de Procesos (Familia de herramientas en la tabla), herramientas y Operaciones más comunes,
tanto en la fabricación industrial como en la realización de muchas tareas.
Herramientas ordenadas por familia / operación con dibujo y enlace a fichas de seguridad

## 2_Actividades

1. Identificación de Fase/Operación-Herramientas-Uso/EPIs en tu taller.

Dibujar Tabla Herramienta en Cuaderno de las herramientas que se considere oportuno, con el formato abajo dado (o similar).

Herramienta (nombre) | Nº de Operación (Fase constructiva) | Precauciones EPIs | Uso (que crees le vas a dar)

2. Identificación de las herramientas de tu taller (detección de necesidades).

Podrás comprobar que no existen algunas EPIS, y que ¿nos faltan herramientas?. Has de anotar las que crees que faltan (herramientas y EPIs). Comprueba además que cada herramienta está en su sitio y etiquetada (nº de operario y/o grupo de trabajo), esto es muy importante a la hora de firmar el Contrato de Compromiso y el Recibí del manual de Normas-Seguridad del taller, ya que tendrás Responsabilidades de las que puedes obtener beneficios.
Realiza también una propuesta de las herramientas que crees que faltan en el Taller

## Ficha: Soldador Eléctrico (Hilo-Estaño)

## Soldador de Estaño: Riesgos

En electricidad, pero sobretodo en electrónica, se utiliza la soldadura blanda, con aporte de material como: barra de plomo, hilo de estaño, hilo estaño-plata, etc.
Se realiza con soldadores eléctricos, también de gas, e incluso de aire caliente ya que la temperatura de fusión de esos metales está por debajo de los 450 ºC.

La alta temperatura de la punta, basta rozarlo para conseguir una buena "ampolla" es el origen de los riesgos que provoca y que son:

- Quemaduras directas en la piel, incluso a través de la ropa
- Quemaduras indirectas: el estaño líquido "corre" en forma de bolas hasta caer en un pie, pierna, etc.
- Cortocircuitos si se quema el cable del soldador
- quemaduras en mesas, sillas y cualquier otro objeto en sus inmediaciones con emisión de humos.

### Medidas preventivas.

Mantener despejada la zona de trabajo.
Los humos, gases y vapores son nocivos para la salud, el puesto de trabajo debe estar bien aireado.
No tocar la punta del soldador ni durante su uso ni tras apagarlo, seguirá muy caliente un buen rato.
No tocar el estaño líquido, ni jugar con el soldador, ni enchufado, ni sin enchufar.
No emplear el soldador cerca de gases o materiales fácilmente inflamables.

Mantenimiento
Para sustituir la punta dejar enfriar el soldador.
Entre soldadura y soldadura, pausas: depositarlo en el soporte o "porta" para no tocar la punta de manera accidental.
Conservar en buen estado todas las partes del soldador: punta, protector o guarda, cable, enchufe...así como el soporte
Desconecta el cable de la red, tirando siempre del enchufe no del cable.

!Algunos trucos para soldar con estaño...incluso si estás es un barco¡¡¡

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License