# Riesgo Eléctrico

En la Ley de Protección de Riesgos Laborales el riesgo eléctrico se define como

> «La posibilidad de que una persona sufra un determinado daño originado por el uso de la energía eléctrica»

Dentro del riesgo eléctrico debemos considerar específicamente los riesgos de:

1. Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto).
2. Quemaduras por choque eléctrico o arco eléctrico.
3. Caídas o golpes como consecuencia del choque o de arco eléctrico.
4. Incendios o explosiones cuyo origen sea una utilización indebida o accidental de la electricidad.

Con la siguiente presentación, explicaremos estos riesgos directos e indirectos o derivados, así como sus posibles causas y consecuencias del choque o contacto eléctrico directo o indirecto.

Hagamos un pequeño resumen sobre los peligros de la electricidad:

1. Podemos recibir un choque o descarga por contato directo o indirecto incluso sin contacto físico por arco eléctrico: la corriente eléctrica pasa por cuerpo y con sólo 10 miliamperios (mA) ya es peligrosa; una intensidad de 80 a 100 mA por todo el cuerpo (cabeza-pie), puede provocar la ELECTROCUCIÓN.
2. La sobrecarga en un circuito no protegido, sin magnetotérmico, puede provocar el INCENDIO .
3. El arco eléctrico o las chispas pueden producirse cuando se abre o se cierra un contacto eléctrico, por proximidad o por un cortocircuito, incluso por descargas electrostáticas: posibles CAÍDAS, QUEMADURAS, además del riesgo de incendio incluso de EXPLOSIÓN si la atmósfera tiene gases o materiales inflamables.

La electricidad estática es la acumulación de carga eléctrica en materiales aislantes, como el cuerpo humano, la protección o aislamientos de los conductores, los termoplásticos de envolventes, es muy típica de algunos materiales utilizados en embalajes: "el corcho blanco" o porexpan. La liberación o equilibrio de cargas es causa de descargas y pequeños, o grandes, choques eléctricos, dependiendo de la cantidad de carga acumulada, además de iniciar un incendio o una explosión en presencia de gases o líquidos inflamables.

Por último: otra presentación-resumen para los más "perdidos"

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License