UD0. Seguridad

- Seguridad en Trabajos Eléctricos
- Aula-Taller
  - Recomendaciones Generales
  - Riesgos Taller
  - Herramienta Manual
  - Señalización de Seguridad y Salud
  - Medios de Protección: EPI's
  - Armario-Herramienta
  - Escaleras Manuales
  - PRL ¿qué sabemos?
  - EducarEX: Seguridad-Higiene
- Prevención y Riesgos con Napo
  - Napo evalúa los riesgos
  - Riesgos Cotidianos
  - Tu música preferida...
- Riesgo Eléctrico
  - Factores y Daños
  - Efectos de la Corriente
  - Las 5 Reglas de Oro
- Caso de Accidente...
  - Botiquín Primeros Auxiios
- Medioambiente
  - LA OT: Reparaciones-Averías
- Webgrafía y Recursos
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# Las 5 Reglas de Oro

## Las 5 reglas de oro ante el riesgo eléctrico

(Generalitat Catalunya. Dpto. de Empresa y Empleo)

Cualquier trabajo en una instalación eléctrica debe realizarse sin tensión, salvo situaciones y casos especiales que sólo pueden realizar trabajadores cualificados y autorizados. Antes de empezar los trabajos deben seguirse estos cinco pasos, conocidos como las reglas de oro de la seguridad eléctrica.

- 1 - Desconectar la instalación
- 2 - Prevenir cualquier posible realimentación
- 3 - Comprobar la ausencia de tensión
- 4 - Cortocircuitar y poner a tierra la instalación
- 5 - Proteger y señalizar

Una vez acabados los trabajos, para poder dar tensión a la instalación con seguridad hay que seguir los mismos cinco pasos, pero en orden inverso.

1 - Desconectar la instalación

Desactivando el Interruptor general, magnetotérmico o PIA correspondiente para dejar sin tensión la zona de trabajo.

2 - Prevenir cualquier posible realimentación

Los dispositivos utilizados para desconectar la instalación deben asegurarse contra cualquier posible reconexión. Asimismo, hay que señalizar adecuadamente la realización de trabajos en la instalación.

3 - Comprobar la ausencia de tensión

Hay que comprobar que, efectivamente, la instalación no tiene tensión (con la ayuda de un voltímetro).

4 - Cortocircuitar y poner a tierra la instalación

Hay que cortocircuitar y poner a tierra la instalación para que, en caso de realimentación accidental, la descarga no llegue nunca al trabajador.

5 - Proteger y señalizar

Hay que proteger la zona de trabajo ante elementos posibles en tensión, y señalizarla para delimitar el lugar donde se realizan los trabajos.

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License