UD0. Seguridad

- Seguridad en Trabajos Eléctricos
- Aula-Taller
  - Recomendaciones Generales
  - Riesgos Taller
  - Herramienta Manual
  - Señalización de Seguridad y Salud
  - Medios de Protección: EPI's
  - Armario-Herramienta
  - Escaleras Manuales
  - PRL ¿qué sabemos?
  - EducarEX: Seguridad-Higiene
- Prevención y Riesgos con Napo
  - Napo evalúa los riesgos
  - Riesgos Cotidianos
  - Tu música preferida...
- Riesgo Eléctrico
  - Factores y Daños
  - Efectos de la Corriente
  - Las 5 Reglas de Oro
- Caso de Accidente...
  - Botiquín Primeros Auxiios
- Medioambiente
  - LA OT: Reparaciones-Averías
- Webgrafía y Recursos
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# LA OT: Reparaciones-Averías

## La Orden de Trabajo OT, Aviso de reparación, Parte de Actuación...

De esas y otras maneras suelen llamarse a los impresos en los que el electricista o instalador realiza una intervención.

Reparaciones Eléctricas
Como ayudante de un instalador cualificado, autorizado o de un operario de instalaciones eléctricas, puedes enfrentarte a la reparación de una avería solicitada por el usuario, tan sencilla como la sustitución de una lámpara, de un mecanismo e incluso la ampliación de un circuito existente. En cualquiera de esas situaciones la instalación puede estar en tensión, no deberás comenzar el trabajo sin asegurarte o tomar las siguientes precauciones:

- Trabajar sin tensión: Identificar el circuito y :
  - desactivar la PIA correspondiente o bajar el interruptor magneto-térmico correspondiente
  - en alargaderas, prolongadores o extensiones múltiples revisa que en los dos extremos esté todo desonectado
- En una caja con más de un mecanismo o en un registro de derivación pueden confluir varios circuitos:
  - deberás desconectar los automáticos de esos circuitos, desconectando incluso el interruptor general en caso de duda
- Debes asegurarte de que el cuadro general de mando y protección no podrá ser manipulado durante la realización del trabajo:
  - señalizar mediante un cartel que se están realizando trabajos de reparación o incluso impidiendo o cerrando el acceso hasta los interruptores
- Comprueba la ausencia de voltaje y el buen estado los cables de prueba o puntas de los equipos de medida, tester o polímetro, pinza amperimétrica, etc. y en su defecto:
  - utiliza un buscapolos preferiblemente no metálico, de aproximación, en lugar de contacto
- Utiliza las herramientas adecuadas para cada operación y compruébalas:
  - aislamientos no dañados, mangos sujetos, guantes sin poros...
  recuerda que la cinta aislante no vale para todo y que debes utilizar fichas adecuadas para la conexión de los conductores
- Manipula las cajas de derivación con herramientas aisladas evitando dañar el aislamiento de los conductores con la propia herramienta, con las tapas, tornillos, garras de sujeción, etc.
- Reemplaza los elementos averiados por otros iguales o equivalentes en cuanto a tensión, corriente y potencia: No sustituyas los fusibles por otros de mayor amperaje ni por un pedazo de conductor.
- Al terminar Revisa que todas las cajas y registros manipulados están convenientemente cerradas y selladas, si es el caso, antes de "dar tensión" y
- finalmente recuerda recoger y depositar los residuos de material eléctrico, como fluorescentes, lámparas, mecanismos, electrodomésticos, etc. en los puntos de recogida correspondientes o puntos limpios.

## Actividad: Orden de Trabajo

Aquí puedes descargarte una OT u Orden de Trabajo, típica de un servicio SAT , también válida para cualquier trabajador autónomo que realiza reparaciones a domicilio.

Tu misión como Ayudante del Instalador es ahora un poco más compleja, has cogido el teléfono y resultó ser una clienta que te solicitó (a la empresa instaladora) la revisión de las lámparas del Comedor.

El siguiente paso es que pienses si lo tuvieras que hacer solo, los pasos a realizar. La última vez, en un aviso similar, aunque el Jefe se ocupo de "fácil", ya tuviste que hacerlo "solo", cambiar el tubo fluorescente con él supervisando junto a la escalera.

Completa esta OT en tu cuaderno para que el Jefe te de permiso de comienzo bajo su supervisión:

Operación a realizar | Herramienta necesaria y Material | Precauciones-EPIs a utilizar

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License