UD0. Seguridad

- Seguridad en Trabajos Eléctricos
- Aula-Taller
  - Recomendaciones Generales
  - Riesgos Taller
  - Herramienta Manual
  - Señalización de Seguridad y Salud
  - Medios de Protección: EPI's
  - Armario-Herramienta
  - Escaleras Manuales
  - PRL ¿qué sabemos?
  - EducarEX: Seguridad-Higiene
- Prevención y Riesgos con Napo
  - Napo evalúa los riesgos
  - Riesgos Cotidianos
  - Tu música preferida...
- Riesgo Eléctrico
  - Factores y Daños
  - Efectos de la Corriente
  - Las 5 Reglas de Oro
- Caso de Accidente...
  - Botiquín Primeros Auxiios
- Medioambiente
  - LA OT: Reparaciones-Averías
- Webgrafía y Recursos
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# Escaleras Manuales

Las escaleras de mano se utilizan prácticamente en todas las intervenciones del operario de instalaciones. Produciéndose gran número de accidentes, la mayoría de los cuales evitables con una cuidosa construcción, conservación y uso adecuado.

| Observa la foto de la izquierda. ¿Imaginas qué es lo que puede pasar? En el vídeo puedes verlo, pero te advierto que puede resultarte un poco impactante.

###

###

### Tipos de Escaleras

Según su uso y condiciones existen distintos tipos de modelos, algunos de los más comunes son estos:

- Escalera simple de un tramo: la más habitual con dos largeros y travesaños
- Escalera doble de tijera: con dos secciones unidas mediante una articulación que permite su plegado.
- Escalera extensible: son dos escaleras simples superpuestas, un tramo se desliza sobre el otro permitiendo variar su longitud

###

###  | ###

### Riesgos Generales

- Caída de altura: por desplazamiento lateral o deslizamiento del pie de la escalera, rotura de peldaños, desequilibrio o basculamiento al subir, malas posiciones o subir de espaldas...
- Atrapamiento: al manipular las de doble hoja o las extensibles
- Golpes por caída de objetos sobre otras personas
- Contactos eléctricos directos o indirectos: escaleras de metal en cercanías de líneas
  de tensión

Las causas más comunes de esos riesgos suelen ser las siguientes:

- Escaleras en malas condiciones o inadecuadas para el trabajo a realizar
- Uso y disposición incorrecta de las mismas a la hora de realizar el trabajo

En este documento puedes encontrar ampliados esos riesgos, y en este otro documento encontrarás de forma detallada las medidas preventivas y normas de uso del siguiente apartado

### Medidas Preventivas

Como norma general, en el empleo de escaleras de mano se deben adoptar una serie de precauciones para su uso, colocación y transporte. Antes de proceder a su uso, es necesario revisar la escalera comprobando algunos de sus requisitos como puedes ver en este documento y además la pequeña presentación que sigue a continuación.

### Normas de utilización

Los siguientes ilustraciones resumen algunas de las recomendaciones del INSHT más básicas en el manejo de escaleras de mano.

## Resumen - Ampliación

Finalmente, puedes ver esta presentación en Slideshare, con bastantes imágenes de las vistas

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License