UD0. Seguridad

- Seguridad en Trabajos Eléctricos
- Aula-Taller
  - Recomendaciones Generales
  - Riesgos Taller
  - Herramienta Manual
  - Señalización de Seguridad y Salud
  - Medios de Protección: EPI's
  - Armario-Herramienta
  - Escaleras Manuales
  - PRL ¿qué sabemos?
  - EducarEX: Seguridad-Higiene
- Prevención y Riesgos con Napo
  - Napo evalúa los riesgos
  - Riesgos Cotidianos
  - Tu música preferida...
- Riesgo Eléctrico
  - Factores y Daños
  - Efectos de la Corriente
  - Las 5 Reglas de Oro
- Caso de Accidente...
  - Botiquín Primeros Auxiios
- Medioambiente
  - LA OT: Reparaciones-Averías
- Webgrafía y Recursos
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# Riesgos Taller

## Riesgos en el Aula-Taller

#### 1. Peligros muy frecuentes:

- Choques/golpes/cortes/punzonamiento en manos y diferentes partes del cuerpo por o contra objetos y herramientas
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Exposición a contaminantes (vapores , disolventes…..)
- Ruido.
- Esguinces por sobre-esfuerzos o gestos violentos.

#### 2. Peligros menos frecuentes:

- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos en manipulación.
- Pisadas sobre objetos.
- Exposición a contaminantes químicos: gases, humos de soldaduras...

#### 3. Peligros esporádicos:

- Caídas de objetos por desplome.
- Caídas por objetos desprendidos.
- Explosión - Incendio - Radiación

###
Riesgos en el uso de herramientas manuales

En el taller habitualmente manejamos herramientas manuales comunes: Tijeras, destornilladores, martillos, alicates, tenazas y llaves entre otros. Cuando las herramientas se usan de forma inadecuada pueden provocar heridas y contusiones, que a veces pueden ser graves. Algunas causas de estos accidentes pueden ser las siguientes:

- Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación.
- Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal conservadas.
- Uso de herramientas de forma incorrecta.
- Herramientas abandonadas en lugares peligrosos.
- Herramientas transportadas de forma peligrosa.

### Riesgos en la utilización de máquinas-herramientas

Las causas de los accidentes con este tipo de máquinas son similares a las de las herramientas manuales, es decir, mantenimiento inadecuado, utilización incorrecta, etc. con la diferencia de que existe una fuente de energía que las mueve, por lo que los accidentes suelen ser más graves. Las lesiones mas habituales son:

- Lesiones producidas por el útil de la herramienta, tanto por contacto directo, como por rotura de dicho elemento.
- Atrapamientos en las partes móviles de las máquinas.
- Lesiones por deficiencias en el sistema de alimentación: eléctricas, neumático o hidraúlico.

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License