UD0. Seguridad

- Seguridad en Trabajos Eléctricos
- Aula-Taller
  - Recomendaciones Generales
  - Riesgos Taller
  - Herramienta Manual
  - Señalización de Seguridad y Salud
  - Medios de Protección: EPI's
  - Armario-Herramienta
  - Escaleras Manuales
  - PRL ¿qué sabemos?
  - EducarEX: Seguridad-Higiene
- Prevención y Riesgos con Napo
  - Napo evalúa los riesgos
  - Riesgos Cotidianos
  - Tu música preferida...
- Riesgo Eléctrico
  - Factores y Daños
  - Efectos de la Corriente
  - Las 5 Reglas de Oro
- Caso de Accidente...
  - Botiquín Primeros Auxiios
- Medioambiente
  - LA OT: Reparaciones-Averías
- Webgrafía y Recursos
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# Medios de Protección: EPI's

## Equipos de Protección Individual EPIs

A menudo al tener que realzar un trabajo hemos detectado los riesgos pero nos encontramos con la situación de que:

- No es posible eliminar completamente el riesgo
- Tampoco es posible disponer una protección colectiva eficaz
- Pese a haber instalado la protección colectiva existe riesgo para el individuo

Es el momento de utilizar un Equipo de Protección Individual o EPI que se define como:

> Los elementos, llevados o sujetados por la persona, que tienen la función de protegerla contra riesgos específicos del trabajo

Pero hemos de tener en cuenta que los EPIs son la última barrera entre la persona y el riesgo:

- NO elimina los riesgos, pero puede disminuir sus consecuencias, los daños
- NO actúan sobre el origen del riesgo, sino sobre la persona que lo puede sufrir.

A continuación tienes unos ejemplos de equipos de protección individual y protecciones que cubre:

- Cascos de Seguridad: protegen contra caídas de objetos, golpes en la cabeza, proyección violenta de objetos y contactos eléctricos.
- Calzado de Seguridad: evita golpes (cargas suspendidas), cortes y pinchazos en los pies, proyecciones de soldadura y contactos eléctricos. Incorporan refuerzos en plantilla y/o puntera.
- Guantes: para manipular materiales y herramientas, evitar cortes, quemaduras-soldadura, manipular corrosivos; aislantes para trabajos con electricidad.
- Gafas o pantallas faciales: para proteger ojos y cara contra proyecciones , salpicaduras, para soldadura.
- tapones, orejeras o cascos para los oídos, en lugares con nivel de ruido por encima de lo prmitido.
- Mascarillas respiratorias, contra emanaciones nocivas como gases, polvo y humos, adaptando el filtro adecuado al contaminante existente.
- Mandiles: en trabajos de soldadura se usan mandiles de cuero, polainas, guantes de soldador, botas de cuero y máscara de protección para ojos-cara. Existen otros especiales, p-ej. de plomo para rayos X.
- Arneses y cinturones de sujección: sistemas anticaídas para trabajos en altura, el arnés de seguridad se amarra a un elemento resistente (línea de vida). Se revisa periódicamente y cada vez que se va a usar, tanto el amarre como los mosquetones.

- Chalecos y brazaletes reflectantes: para zonas de circulación de vehículos así como en condiciones de visibilidad reducida, para una mejor señalización y localización del trabajador.

- Otros elementos más específicos de cada trabajo pueden ser: chalecos salvavidas, prendas para lluvia o frío, ropa ignífuga, cremas barrera o protectoras y un largo etc. en función de las distintas situaciones laborales.

## Incendio de origen Elçectrico

Debatir en el grupo una situación de fuego en un armario eléctrico

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License