UD0. Seguridad

- Seguridad en Trabajos Eléctricos
- Aula-Taller
  - Recomendaciones Generales
  - Riesgos Taller
  - Herramienta Manual
  - Señalización de Seguridad y Salud
  - Medios de Protección: EPI's
  - Armario-Herramienta
  - Escaleras Manuales
  - PRL ¿qué sabemos?
  - EducarEX: Seguridad-Higiene
- Prevención y Riesgos con Napo
  - Napo evalúa los riesgos
  - Riesgos Cotidianos
  - Tu música preferida...
- Riesgo Eléctrico
  - Factores y Daños
  - Efectos de la Corriente
  - Las 5 Reglas de Oro
- Caso de Accidente...
  - Botiquín Primeros Auxiios
- Medioambiente
  - LA OT: Reparaciones-Averías
- Webgrafía y Recursos
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# Recomendaciones Generales

## Recomendaciones Generales para evitar Accidentes en el Taller

### Útiles Herramientas Manuales y Máquinas
### Herramientas manuales Si tienes en cuenta las siguientes consideraciones podrás evitar sustos y accidentes durante la utilización de las herramientas y las máquinas en el taller. Puesto de trabajo: Siempre debe estar limpio, ordenado e iluminado. Utiliza cepillo, brocha, recogedor, etc. para limpiar y no lo hagas con las manos. Selecciona la herramienta adecuada para cada operación. Antes de empezar, comprueba el estado de la herramienta: defectos y desgastes. Transporta las herramientas protegiendo los filos y puntas, y guardarlas en su sitio en limpias en buenas condiciones de uso. Entrega la herramienta en mano, por su mango, no "de punta" y NUNCA se deben lanzar las herramientas. Para trabajos en electricidad las herramientas deben tener aislamiento de seguridad. Traba sobre la pieza bien sujeta al banco de trabajo, utilizando mordazas, gatos etc. y aleja la mano de la zona y dirección de trabajo de la herramienta. Usa los equipos de protección individual EPIs necesarios para cada tarea: guantes, gafas, protectores auditivos, mandil, botas, etc. Mantén una postura cómoda, no forzada, durante las operaciones: no elevar el hombro, el codo a la altura de la empuñadura, etc (las figuras te muestran algunos ejemplos). Utiliza ropa de trabajo bien ajustada, las mangas ceñidas a la muñeca, mejor con elásticos que botones, o bien, arremangadas hacia adentro. |

### Máquinas y Herramientas
Comprobar el estado de la toma de corriente y cable de alimentación, vigilando que el cable no interfiera con la herramienta. El cable de alimentación no es para transportar o colgar la máquina. Tira de la clavija, no del cable, para desconectarlo. Evita la puesta en marcha accidental: Antes de conectar revisa el estado del interruptor, debe estar en posición de apagado (off). Desconecta del enchufe antes de cambiar accesorios o realizar ajustes en la máquina. Comprueba que el interruptor puede apagar-encender la máquina y el funcionamiento de la seta de emergencia si es el caso. Evita trabajar con herramientas eléctricas en condiciones de lluvia o humedad. No compruebes con la mano que la punta de herramientas térmicas, soldador, pistola termofusible, pirograbador, etc. está ya caliente. No dejes las herramientas térmicas sobre la mesa, colócala en su soporte o pie para evitar que nadie pueda quemarse de manera accidental. Comprueba las protecciones de la máquina y no las manipules bajo ningún concepto. No debe interrumpirse a la persona que está manejando una máquina eléctrica, o debe hacerse en el momento adecuado, que no lo pongamos en peligro. Los accesorios como anillos, colgantes, corbatas incluso botones, se puedan enganchar a las partes móviles de la máquina y provocar accidentes.
Recuerda utilizar las herramientas adecuadas, en posición correcta y trabajar con las protecciones necesarias La mayoría de las ilustraciones las encontrarás en el manual de FREMAP de "obligada descarga, lectura y, sobretodo, aplicación"

## Compromiso y "Recibí"

Como ya sabes la seguridad en el trabajo es asunto de Todos: empresario, trabajador y administración, cada uno tiene su misión y sus responsabilidades.

Llegados a este punto y dada la importancia de este tema, y ya que Tu Seguridad y Tu Salud, empiezan por ti mismo:

Imprime este documento o redáctalo a tu estilo y entrega una copia con fecha y firma a tu profesor, sin este requisito NO podrás comenzar las tareas en el taller, además: si eres menor de 16 años, debes incluir una autorización de padres o tutores.

¡Disfruta, aprende y recuerda¡ el taller NO es zona de juego, los riesgos están al acecho en cada esquina y rincón del Aula-Taller.

## Obligaciones de los Trabajadores en Prevención de Riesgos

## Recuerda, en el Aula-Taller: ¡ Ya somos todos Trabajadores !

El artículo 29 de La Ley de Prevención de Riesgos Laborales asigna al trabajador la obligación de velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional. En particular los trabajadores con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario deberán:

- Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrolle su actividad.
- Utilizar y mantener correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, solicitando su reposición en caso de deterioro.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a los que se refieren los apartados anteriores tendrán la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores.

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License