# Estancias y Puntos de Utilización

Esta página te servirá de referencia para consultar los circuitos necesarios en cada estancia de la vivienda, así como algunas de sus características.

###

### Tabla con los puntos de utilización por estancia y gráficos de CGMPs con los circuitos y puntos de uso

Puntos de utilización por estancia y Número mínimo de mecanismos a instalar. REBT–Grado Electrificación Básico Cuidado: las filas en blanco son puntos necesarios sólo si está previsto ese uso, y el Grado pasa a ser Elevado
Estancia | Nº Circuito | -Mecanismo / Número Mínimo | Mecanismos Adicionales por Superficie / Longitud
Acceso | C1 | -Pulsador timbre | 1 | --
Vestíbulo | C1 | -Punto de luz -Interruptor de 10 A | 1 1 | -- --
C2 | -Base 16 A 2p + T | 1 | --
Sala de estar o Salón | C1 | -Punto de luz -Interruptor de 10 A | 1 1 | Hasta 10 m2 (dos si S >10 m2) uno por cada punto de luz
C2 | -Base 16 A 2p + T | 3 (2) | Una (1) por cada 6 m2
C8 | Toma de Calefacción | 1 | Hasta 10 m2 (dos si S >10 m2)
C9 | Toma Aire Acondicionado | 1 | Hasta 10 m2 (dos si S >10 m2)
Dormitorios | C1 | -Punto de luz -Interruptor de 10 A | 1 1 | Hasta 10 m2 (dos si S >10 m2) Uno por cada punto de luz
C2 | -Base 16 A 2p + T | 3(2) | Una(1) por cada 6 m2
C8 | Toma de Calefacción | 1 | ---
C9 | Toma Aire Acondicionado | 1 | ---
Baños | C1 | -Punto de luz -Interruptor de 10 A | 1 1 | ---
C5 | -Base 16 A 2p + T | 1 | ---
C8 | Toma de Calefacción | 1 | ---
Pasillos Distribuidores | C1 | -Punto de luz -Interruptor / Conmutador 10 A | 1 1 | Uno cada 5 m de longitud Uno en cada caso
C2 | -Base 16 A 2p + T | 1 | Hasta 5 m (dos si L > 5 m )
C8 | Toma de Calefacción | 1 | ---
Cocina | C1 | -Punto de luz -Interruptor de 10 A | 1 1 | Hasta 10 m2 (dos si S >10 m2) uno por cada punto de luz
C2 | -Base 16 A 2p + T | 2 | Extractor y frigorífico
C3 | -Base 25 A 2p + T | 1 | Cocina/horno
C4 | -Base 16 A 2p + T | 3 | Lavadora, lavavajillas y termo
C5 | -Base 16 A 2p + T | 3 (3) | Encima del plano de trabajo
C8 | Toma de Calefacción | 1 | ---
C10 | -Base 16 A 2p + T | 1 | Secadora
Terrazas Vestidores | C1 | -Punto de luz -Interruptor de 10 A | 1 1 | Hasta 10 m2 (dos si S >10 m2) uno por cada punto de luz
Garajes unifamiliares y otros | C1 | -Punto de luz -Interruptor de 10 A | 1 1 | Hasta 10 m2 (dos si S >10 m2) uno por cada punto de luz
C2 | -Base 16 A 2p + T | 1 | Hasta 10 m2 (dos si S >10 m2)
(1) Nº Mínimo adicional de mecanismos: Al dividir por cada 6m2 se redondea al entero superior (2) Tomas-corriente con base múltiple (TV) se considerarán como 1 sola base a efectos número de puntos de utilización. (3) Se colocarán fuera del volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5m del fregadero y encimera-cocción.

### CUADRO DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PARA EL GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO

###

### CUADROS CON DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN PARA EL GRADO DE ELECTRIFICACIÓN ELEVADO

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License