# El Salón

## Puntos de luz: El Salón

La instalación de esta estancia para una electrificación básica suele ser sencilla, con los circuitos de iluminación y tomas generales es suficiente, aunque por sus dimensiones y funcionalidad suelen ser necesarios puntos de iluminación conmutados y otros de apoyo, como lámparas supletorias.

Los mecanismos de iluminación se concentran en uno o dos puntos, surgiendo la necesidad de utilizar cajas múltiples o mecanismos de mitad de anchura para ahorrar espacio.

En general se requieren más tomas de corriente que el mínimo establecido para dar servicio a TV, equipos de vídeo y sonido, etc. Es el momento de aprovechar la posibilidad de instalar cajas múltiples con hasta cuatro tomas que contabilizan como un solo punto,

Los dos gráficos incluidos muestran un “salón-tipo”, el inferior es la propuesta de la guía, ITC-BT-25, con la posibilidad de utilizar calefacción o aire acondicionado.

Los mínimos que estipula el reglamento, así como las recomendaciones que hace la guía técnica se muestran en la tabla. En nuestro caso, para las prácticas en el entrenador, hemos optado por una solución intermedia:

- el punto de luz es conmutado
- se añade una toma supletoria para una lámpara con un interruptor
- se añade una toma general a las tres obligatorias

El gráfico bajo la tabla muestra el panorama sugerido para la realización de la práctica en la Vivienda-Entrenador o bien en el Tablero-Mural de prácticas.

Puntos de utilización por estancia y Nº mínimo de Mecanismos a instalar (REBT – Grado Básico)
### Estancia | ### Nº Circuito | -Mecanismo / Número Mínimo | Mecanismos Adicionales por Superficie / Longitud
### Sala de Estar o Salón | C1 | -Punto de luz -Interruptor de 10 A | 1 1 | Hasta 10 m2 (dos si S >10 m2) uno por cada punto de luz
C2 | -Base 16 A 2p + T | 3(2) | Una (1) por cada 6 m2
Circuitos adicionales recomendados (Guía ITC-BT-25)
C1 | -Punto de luz -Interruptor de 10 A | 1 1 |
C2 | -Base 16 A 2p + T | 2 | Equipo Música y libre
C2 | -Base 16 A 2p + T | 1 | Múltiple 4 tomas (TV)
C8 o C9 | -Base 16 A 2p + T | 1 | Según previsión de Calefacción y/o Aire Acond. Hasta 10 m2 (dos si S >10 m2)

## PRÁCTICA: instalación circuito "El Salón"

Como en prácticas anteriores realizareis el tendido, instalación de los mecanismos, conexiones, que incluyen el conexionado a la CGMP y las pruebas, sobre el Entrenador disponible y con este esquema de trabajo: Croquis individual en el cuaderno de prácticas de las canalizaciones y registros. Puedes utilizar este plano de la planta de la zona sin los registros, o bien el plano-planta general, y con la ayuda del esquema topográfico marcar las canalizaciones. En esta práctica dispones del esquema multifilar para realizar elesquema unifilar. Lista de los materiales: cable, mecanismos y herramienta o accesorios de uso colectivo, como guías, etc. Si este listado NO podrás retirara los materiales del almacén. |

Finalmente debes realizar una pequeña memoria, o bien completar la orden de trabajo, con las siguientes partes:

1. croquis de la planta con la ubicación de cajas, mecanismos y canalizaciones, y
2. sobre el croquis, dibujar el esquema unifilar.
3. un breve resumen final explicando: dificultades, errores y solución e indicaciones de mejora.

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License