# Características de los Circuitos

## Número de circuitos, sección de los conductores y caídas de tensión

La tabla 1 incluida al final, ITC-BT-25, recoge los circuitos mínimos previstos para un grado de electrificación básico con sus características.

#### Sección mínima de los conductores

La sección mínima de los conductores en cada circuito está calculada para un número limitado de puntos de utilización. Si se necesitan más puntos, será necesaria la instalación de los circuitos adicionales correspondientes. El valor de la intensidad de corriente prevista en cada circuito se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: I = N x Ia x Fs x Fu N : Número de tomas o receptores Ia: Intensidad de la corriente prevista por toma o receptor Fs: Factor de simultaneidad. Relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total. (p.ej. el frigo está conectado las 24 horas, pero funciona aproximadamente un tercio del tiempo por el termostato) Fu: Factor de utilización. Factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor (p.ej. si el calentador del baño tiene 3 niveles de potencia y siempre lo tenemos en el segundo, el factor será 2/3, es decir, 0.75) |

Los conductores serán de cobre y su sección será como mínimo la indicada en la tabla , y además estará condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3 % (consulta las condiciones de cálculo de la caída de tensión en la guía de la ITC-BT-25).

#### Longitud máxima de cable

Cada circuito está limitado por la potencia prevista para ese circuito, potencia que viene impuesta por el calibre o valor de corriente del interruptor magnetotérmico de ese circuito: 10, 16 o 25 amperios, para el grado básico.

Longitud Máxima de Cable (m)
Sección Conductor (mm2) | Intensidad (calibre) de la PIA (A)
| 10 | 16 | 20 | 25
1,5 | 27 | -- | -- | --
2,5 | 45 | 28 | -- | --
4 | -- | 45 | 36 | --
6 | -- | -- | 53 | 43

Tabla 1
GUÍA-ITC-BT-25, Instalaciones Interiores en Viviendas Número de Circuitos y Características
Características eléctricas de los circuitos(1)
Circuito de utilización | Potencia prevista por Toma (W) | Factor simulta-neidad Fs | Factor utiliza-ción Fu | Tipo de toma (7) | Interruptor Automático (A) | Máximo nº de puntos de utilización o tomas por circuito | Conductores sección mínima mm2 (5) | Tubo o conducto Diámetro mm (3)
C1 Iluminación | 200 | 0,75 | 0,5 | Punto de luz (9) | 10 | 30 | 1,5 | 16
C2 Tomas de uso general | 3.450 | 0,2 | 0,25 | Base 16A 2p + T | 16 | 20 | 2,5 | 20
C3 Cocina y horno | 5.400 | 0,5 | 0,75 | Base 25 A 2p+T | 25 | 2 | 6 | 25
C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico | 3.450 | 0,66 | 0,75 | Base 16A 2p + T combinadas con fusibles o interruptores automáticos de 16 A (8) | 20 | 3 | 4 (6) | 20
C5 Baño, cuarto de cocina | 3.450 | 0,4 | 0,5 | Base 16A 2p + T | 16 | 6 | 2,5 | 20
C8 Calefacción | (2) | --- | --- | --- | 25 | --- | 6 | 2
C9 Aire acondicionado | (2) | --- | --- | --- | 25 | --- | 6 | 25
C10 Secadora | 3.450 | 1 | 0,75 | Base 16A 2p + T |  | 1 | 2,5 | 20
C11Automatización | (4) | --- | --- | --- | 10 | --- | 1,5 | 16
(1) La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro. (2) La potencia máxima permisible por circuito será de 5.750 W (3) Diámetros externos según ITC-BT 19 (4) La potencia máxima permisible por circuito será de 2.300 W (5) Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de PVC bajo tubo empotrado en obra, según tabla 1 de ITC-BT-19. Otras secciones pueden ser requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalación (6) En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de sección 2,5 mm2 que parla de una caja de derivación del circuito de 4 mm2 (7) Las bases de toma de corriente de 16 A 2p + T serán fijas del tipo indicado en la figura C2a y las de 25 A 2p + T serán del tipo indicado en la figura ESB 25-5A, ambas de la norma UNE 20315. (8) Los fusibles no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático de 16 A en cada circuito. El desdoblamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer de un interruptor diferencial adicional. (9) El punto de luz incluirá conductor de protección.

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License