# Alta y Mantenimiento

## Mantenimiento de la Toma de Tierra

Las Instalaciones de puesta a tierra cuentan con varios elementos cuyos nombres pueden causarnos cierta confusión: Conductores de protección. Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.. Borne principal o punto de puesta a tierra. El o los electrodos o tomas de tierras. La figura que ves puede ayudarte a identificarlos, muestra esta instalación en el caso de una casa "aislada". Es importante que un Instalador Autorizado de el alta esa instalación y que personal competente realice el mantenimiento, ya que es una instalación de protección y seguridad para las personas, electrodomésticos, etc. El mantenimiento consiste en: medir anualmente la resistencia eléctrica de la tierra, los ohmios, que no podemos medir con un óhmetro normal (polímetro) ya que hay que utilizar un equipo especial de medida llamado Telurómetro, y revisar cada cinco años la buena conservación. de los electrodos, sobretodo en lugares en que el terreno no sea favorable. | Instalación de la Toma Tierra

Si te interesa saber cómo se utiliza el telurómetro, aquí tienes un vídeo acerca de la realización de la medida con un equipo analógico, verás que "el misterio" son los electrodos y un óhmetro, capaz de realizar medidas a tres hilos, para medir con precisión valores bajos de resistencia.

También puedes ver esta presentación de cómo medir con el telurómetro en SlideShare, en este caso con un equipo digital.

### Detalle completo de la instalación de puesta a tierra de un edificio

    (Cotesía de Schneider)

### Mapa de Rayos en la Península

Bajo esta imagen del mapa que refleja la de frecuencia de rayos en las distintas zonas, podrás ver una infografía sobre el pararrayos. Este mapa resulta de interés para decidir en función de la zona del país de la instalación eléctrica, la posibilidad de colocar un protector contra sobre-tensiones en la CGMP. Estos dispositivos, aparentemente como una PIA, se conectan a la fase, al neutro y al conductor de protección, toma de tierra. Cuando detectan entre fase y neutro un valor de voltaje por encima de los permitido, provocan una descarga a tierra intentando evitar que la sobretensión progrese y dañe la instalación. También algunos que se basan en provocar un desequilibrio y provocar el "salto" del diferencial.

### El pararrayos

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License