# Prácticas

## Propuestas y Recursos para Prácticas

En las siguientes páginas vamos a recorrer las distintas estancias-tipo de una vivienda, examinando en cada una de ellas los distintos «puntos de luz», según el argot de algunos electricistas, o puntos de utilización según el Reglamento. Pero no es una vivienda cualquiera, es la Vivienda-Entrenador de pladur que nosotros tenemos instalada en el aula-taller. Como alternativa a la Vivienda-Entrenador puede utilizarse un tablero de prácticas, Tablero-Mural de aglomerado de 120 x 250 cm (grosor de al menos 22 o 25 mm), en el que se instalarán las canalizaciones y mecanismos en superficie, tubo rígido de PVC de16/20/25 mm de diámetro) conforme a los planos propuestos de la vivienda-entrenador. Otra alternativa muy interesante es realizar la instalación de un tablero-mural, un tablero-tipo, como la propuesta que nos ha cedido el I.E.S. Pablo Serrano de Zaragoza, en cuyas canalizaciones se pueden implementar op simular todas las prácticas de las instalaciones propuestas para vivienda-entrenador. | ##

##

Vistas de la Vivienda-Entrenador-Pladur y Plano del Tablero-Mural de Prácticas
El plano tiene un enlace para imprimirlo

Tras la explicación breve de cada práctica y las características de la estancia, tu orden de trabajo OT consistirá en instalar ese circuito en la Vivienda-Entrenador o bien en el Tablero-Mural de prácticas.Si en alguna práctica en particular esperamos tener problemas por la complejidad del cableado, podemos utilizar los tableros individuales y realizar un montaje previo en el tablero pequeño para después realizar la práctica en el la vivienda o en el mural.

### Orden de Trabajo

Para la realización de las prácticas puede utilizarse un formato como este que se propone (click sobre el título para descargarla), utilizando un número o una referencia para cada práctica y una descripción corta que la identifique. El propio documento, una vez completado y finalizada la práctica puede servir al alumno como memoria

## Actividad: Familiarización con el Tablero-Mural de Prácticas

Utiliza el plano del Tablero de Práctica sin acotar, el tablero tiene 120x250cm, para poner las medidas (alturas) a las que colocarías las cajas de conexión, CGMP y cajas de mecanismos. Puedes consultar ese documento con los símbolos eléctricos que ya has manejado, que además de las fotos y los símbolos unifilares, tiene una columna con las condiciones de instalación para cada elemento.

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License