# El REBT - Instrucciones Técnicas

## El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: REBT, Nuestra Guía

El REBT así como su Guía Técnica de aplicación forman parte de la legislación nacional de seguridad. Es un Reglamento de obligado cumplimiento, es una ley, cuyos artículos desarrollan temas legales y administrativos, mientras que los aspectos más técnicos se desarrollan en las Instrucciones Técnicas Complementarias o ITC. La lectura o aplicación del reglamento no es una tarea fácil, motivo por el que el propio Ministerio publica y revisa periódicamente la:

Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

Ese documento, junto con las ITC y sus correspondientes guías de aplicación, resultan imprescindible para el Instalador Autorizado, y de gran ayuda para nosotros a la hora de realizar las prácticas de taller, motivo por el cual intentaremos tenerlas siempre a la mano: para su consulta y aplicación.

El reglamento se desarrolla en un total de 51 instrucciones técnicas que puedes consultar en este enlace al índice de ITCs.

La mayoría de las ITC, no todas, tiene su correspondiente guía de aplicación, el enlace te llevará hasta el índice de la guías.

### Objeto y Finalidad del Reglamento

El REBT establece las condiciones técnicas y garantías que deben cumplir las instalaciones eléctricas que vayan a conectarse a una fuente de suministro de de baja tensión, con la finalidad de:

- Preservar la seguridad de las personas y los bienes.
- Asegurar el normal funcionamiento de dichas instalaciones y prevenir las perturbaciones en otras instalaciones y servicios.
- Contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las instalaciones.

### Campo de Aplicación

El REBT se aplica a las Instalaciones que operan en baja tensión, ya sean para generación, distribución o receptoras (consumo), entendiéndose por baja tensión:

- La tensión (voltaje en voltios) igual o inferior a 1.000 voltios en corriente alterna.
- La tensión igual o inferior a 1.500 voltios en corriente continua.

El reglamento se aplica a cualquier instalación nueva ( construida después de la entrada en vigor del REBT ), quedando excluidas las instalaciones (viviendas) construidas anteriormente, excepto en el caso:

- sea necesario realiza modificaciones o reparaciones de importancia o ampliaciones.
- cuando el estado de la instalación existente implique riesgo grave para las personas o los bienes, o se produzcan perturbaciones importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones.

### Clasificación de las Tensiones en el REBT

Nombre o Denominación | Valores de Tensión (V Voltios)
Corriente alterna | Corriente continua
Muy baja tensión | Inferior o igual a 50V | Inferior o igual a 75V
Tensión usual | Entre 50 y 500V | Entre 75 y 750V
Tensión especial | Mayor de 500V e inferior o igual a 1000V | Mayor de 750V e inferior o igual a 1500V

Las tensiones nominales usualmente utilizadas en las distribuciones de corriente alterna serán:

- 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores.
- 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores

Así el valor de 220 V (380 V en trifásica) al que habitualmente estábamos acostumbrados, ahora es de 230 V (400 V en trifásica), que es le valor nominal de tensión que hemos de utilizar en los cálculos en que sea necesario.

Así mismo se establece que la frecuencia de la corriente alterna, la empleada en la red será de 50 Hz.

### Previsión de Potencias y Carga en Edificios

Previsión de potencia – Vivienda (suministro Monofásico)
Concepto | Valor
Potencia Mínima | Electrificación Básica: 5 750 W Electrificación Elevada 9 200 W
Potencia Máxima | 14 490 W
Para Receptores | De hasta 5 750 W Electrificación Elevada 9 200 W
Carga total en edificios
Cálculo de cargas en un conjunto de viviendas | Se aplican factores de simultaneidad (definidos en el reglamento)
Locales comerciales y oficinas (por Planta) | 100 W/m2 mínimo 3 450 W
Garajes por Planta | 10 W/m2 si ventilación natural 20 W/m2 si ventilación natural mínimo 3 450 W
Edificios: concentración de industrias | 125 W/m2 No se especifica mínimo

## Actividad

Hemos visto a lo largo de la unidad que las Instalaciones interiores en viviendas vienen definidas principalmente porlas instrucciones técnicas:

- ITC-BT-25 Número de circuitos y características
- ITC-BT-26 Prescripciones generales de instalación
- ITC-BT-27 Locales que contienen una bañera o ducha

La ITC siguiente la 28, está dedicada a las Instalaciones en locales de pública concurrencia, te proponemos que revises, mejor la guía de esa instrucción que la propia ITC, para analizar las diferencias o los aspectos que te resulten más interesantes con respecto a la vivienda.

Anota en tu cuaderno al menos 5 aspectos para que se debatan en clase.

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License