UD 6 Instalaciones Eléctricas en Viviendas

- Instalaciones Eléctricas en Viviendas
- La Ruta de la Electricidad
- Instalaciones de Enlace
  - Distintos Casos: Esquemas
  - Web-Educarex: Instalaciones de Enlace
- Grado de Electrificación
  - Separación de Circuitos
  - Estancias y Puntos de Utilización
  - Características de los Circuitos
- La Toma-Tierra
  - Alta y Mantenimiento
- Prácticas
  - Acceso y Vestíbulo
  - El Salón
  - Tomas de Corriente
  - La Cocina
  - División Circuito C4
  - Baño A
  - Dormitorio
  - Procedimientos
  - Sección: "en Obras"
- El REBT: Datos de Interés
  - El REBT - Instrucciones Técnicas
  - 2002: El nuevo REBT
  - Canalizaciones - Conexiones
  - El Baño: Restricciones de Instalación
- Webgrafia y Recursos
- Autoevaluación
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# Distintos Casos: Esquemas

## Red de Distribución y Acometidas

La instalación de enlace da comienzo, como hemos visto en la acometida, punto en el que se produce la unión con la red de distribución.

##

La red de distribución se inicia en los centros de transformación o transformador. Del transformador, donde se produce la reducción desde media tensión hasta los 230/400 voltios que llegan al usuario, parten los cuatro conductores de la red de distribución, son los que recorren las calles y circunvalan las manzanas, por eso a menudo se les llama anillos de distribución. La red de distribución puede ser subterránea o aérea.

En función de que la red de distribución sea de un tipo u otro, tendremos distintos tipos de acometidas:

- Aéreas y subterráneas

- Aéreas tensadas sobre poste o entre edificios

##
Tipos de Instalaciones de Enlace

En función del número de usuarios o abonados que ocupan la vivienda o edificio, la instalación de enlace cambia ligeramente, no es la misma situación la de uno o dos abonados, que la que encontramos en un bloque de pisos o incluso un gran centro comercial. En función del número de abonados la ITC-BT-12 hace las siguientes diferencias en las instalaciones de enlace:

- Un usuario.

- Dos Usuarios.

- Varios usuarios con contadores centralizados en un lugar.

- Varios usuarios con contadores centralizados en en más de un lugar.

Puedes pulsa sobre los enlaces de cada uno de los puntos anteriores para ver una imagen de cada esquema, y también en la imagen de la derecha para verla en una nueva ventana.

Para ver los tipos de cables que se utilizan en cada parte de la instalación de enlace y sus características pues visitar esta página.

##

## Va de Siglas desordenadas...y continuamos con "muchos vatios"!!!

Algunas de estas siglas ya las conoces, pero con las nuevas conviene familiarizarse.
Para completar la tabla puedes revisar el cuadro-resumen y completarla después. Si NO lo haces una a una, resultará más efectivo y un posible juego o entrenamiento para tu memoria.

Además, el "profe" un poco desordenado, las ha dispuesto de forma arbitraria, ¿Conseguirás ordenarlas?
Hemos "rellenado" la TT o toma de tierra como ejemplo, ya que se ha omitido en el cuadro-resumen.

### Partes de la Instalación Eléctrica de la vivienda
Nº | Siglas | Nombre | Nº | Siglas | Nombre
0 | TT | Toma Tierra |  | LGA |
| CGP |  |  | LGA |
| IG |  |  | PIA |
| DGMP o CGMP |  |  | ICP |

### Parte 2

Esta continuación de la actividad sobre la potencia es para profundizar en eso de los vatios, que a veces: suenan mucho!!!

1. ¿puedes conectar una plancha de vapor, el calentador portátil del baño y tu play en cualquier base (enchufe) de la casa?, necesitas dos datos para responder a la pregunta.
2. ¿Qué toma de corriente es la más "poderosa" de la vivienda (Grado Básico)
3. ¿por qué las tomas del baño o los dos enchufes de la encimera de la cocina son especiales? (por cierto no se les nota en nada)

Responde a esas preguntas en tu cuaderno: un SI o un NO, ¡no valen!, Debes razonar tu respuesta

La Potencia P (vatios W ) se calcula como el producto de la tensión U (Voltios V ) por I la Intensidad de la corriente I (Amperios A ), es decir: P = I x U 1 A x 1 V = 1 W(1)
Grado de Electrificación | Circuito | Potencia del Circuito (W) | Calibre del Interruptor Automático PIA (A) | Voltaje de Red
Básica | ICP |  | 50 | 230
IGA | 3 450 | 15 |
C5 |  | 25 | 230
C4 (a) |  |  |
C4 |  |  |
C1 |  |  |
C3 |  | 32 | 230
Elevada | ICP |  | 25 | 400
IGA |  | 63 | 400
C2 | 3 680 | 16 | 230
C4 |  |  |
C8 |  |  |
C12 |  |  |
C11 |  |  | 230
C10 |  |  | 230
¿Serás capaz de completar la tabla? ¿y de descubrir UN ERROR?¿quizás dos? Las PIA’s o magnetotérmicos sólo se fabrican en valores "estándar": 5, 10, 16, 20, 25, 32.... Amperios pero CUIDADO: la potencia contratada (el ICP), que tiene que ver con el denominado “mínimo” de la factura, lo estipulaban las compañías suministradoras (y CCAA’s): 2 300, 3 450, 4 600, 5 750…W (1) Realmente voltio por amperio es voltamperio o VA, pero de momento lo seguiremos llamado vatio W (a) C4 desdoblado en tres circuitos

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License