UD 6 Instalaciones Eléctricas en Viviendas

- Instalaciones Eléctricas en Viviendas
- La Ruta de la Electricidad
- Instalaciones de Enlace
  - Distintos Casos: Esquemas
  - Web-Educarex: Instalaciones de Enlace
- Grado de Electrificación
  - Separación de Circuitos
  - Estancias y Puntos de Utilización
  - Características de los Circuitos
- La Toma-Tierra
  - Alta y Mantenimiento
- Prácticas
  - Acceso y Vestíbulo
  - El Salón
  - Tomas de Corriente
  - La Cocina
  - División Circuito C4
  - Baño A
  - Dormitorio
  - Procedimientos
  - Sección: "en Obras"
- El REBT: Datos de Interés
  - El REBT - Instrucciones Técnicas
  - 2002: El nuevo REBT
  - Canalizaciones - Conexiones
  - El Baño: Restricciones de Instalación
- Webgrafia y Recursos
- Autoevaluación
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# La Toma-Tierra

## La instalación de puesta a tierra: ITC-BT-18

La instalación de puesta a tierra o Conexión a Tierra o Toma-Tierra como comúnmente se conoce, es un circuito especial ya que se genera en la propia vivienda o en sus alrededores. En los circuitos de la vivienda lo identificamos como un sólo conductor: el Conductor de Protección o CP o PE, de color verde-amarillo, que ya conocemos, y además de ese conductor, la instalación incorpora sólo otros elementos de conexión como electrodos, conductores desnudos y bornes o borneros. En la foto puedes ver como se hace median una "pica" y en esta otra foto el caso de un electrodo enterrado en una arqueta de registro. Este circuito especial de un sólo conductor, no está cerrado, nace o parte del mismo edificio, local industrial o del suelo (tierra) de sus inmediaciones, y conecta eléctricamente todos los materiales conductores del edificio (no los que suministran la energía) susceptibles de "darnos corriente", como p.ej. las conducciones metálicas de agua, para crear una línea equipotencial: que no tiene diferencia de potencial y que por tanto no puede provocar el paso de corriente. | Pica o electrodo de TT

### Función del Conductor de Protección

La misión principal de este "circuito" o conductor de protección es protegernos: que no aparezcan diferencias de potencial peligrosas para las personas, es decir inferiores a 24 V en alterena y 50 V en continua, ni peligrosas para las instalaciones, permitiendo fugar a tierra las corrientes de fuga o de defecto, producidas por Contacto Indirecto, e incluso descargas atmosféricas originadas por tormentas. Pero no debemos confundirlo con el circuito o instalación del "Pararrayos", que es otra instalación distinta, aunque también de protección. Tanto en las bases o tomas de corriente como en las clavijas o enchufes, debe estar presente el conductor de protección. El reglamento actual prohíbe el uso de tomas de corriente sin conductor de protección y especifica claramente que todos los puntos de utilización, tanto para iluminación como para cualquier otro receptor,deberá estar provisto del conductor de protección. | Borne Toma Tierra - Derivación TT

1: Tapa-Protector de la toma de corriente 2: Contacto Toma de Tierra 3: Fase o Neutro 4: Muescas-guía "Schuko" |

### Sección de la Protección Eléctrica o Conductor de Protección

A la Toma-Tierra se conectará, por medio de los conductores de protección CP, toda masa metálica importante de la zona de la instalación: estructuras metálicas de depósitos de gasóleo, de instalaciones de calefacción y de agua en general, de instalaciones de gas canalizado y de antenas de radio y televisión, así como cualquier otra masa de los receptores accesible al usuario..

Se deben instalar conductores de protección junto a los conductores activos en todos los circuitos de la vivienda, hasta los puntos de utilización, de igual manera que en las líneas generales de alimentación y en las derivaciones individuales.

La sección que debe tener el conductor de protección (tierra), según sea la del conductor de fase, se indica en la IT C-BT-19 y en la tabla siguiente:

Sección de los conductores de fase de la instalación S (mm2) | Sección mínima de los conductores protección SP (mm2)
S ≤ 16 | SP = S(*)
16 ≤ S ≤ 35 | SP = 16
S > 35 | SP = S / 2

## ¿cómo nos protege la Toma de Tierra?

## Ampliación

### Conductores activos, neutro y conductor de protección

La instrucción ITC-BT-18 de del Reglamento define y muestra un esquema de la instalación de tierra y de los elementos que la componen. Las Dos figuras de la página siguiente , "Alta y Mantenimiento", muestran de cómo se lleva a cabo esta instalación en un edificio de viviendas. El CONDUCTOR de PROTECCIÓN: CP o PE (verde-amarillo) Este Conductor de Protección o de Protección Eléctrica contra el choque, "sacudida eléctrica", es el que conecta eléctricamente: Las masas. Otros elementos conductores de la estructura del edificio. el borne principal de tierra. La toma de tierra. La tierra de la fuente de alimentación o un neutro artificial. Algunos de estos conceptos: masa, neutro artificial...los descubrirás más adelante. En alguna ocasión puede que encuentres la denominación o las siglas conductor CPN o PEN para el conductor de protección, probablemente no se refiera a la vivienda, pues es un conductor puesto a tierra que realiza a la vez las funciones de conductor de protección y de neutro y no debe llevarte a error, ya que estos, neutro y CP o PE no debes confundirlos. Recordemos : |

los CONDUCTORES ACTIVOS: son los conductores que transmiten la energía eléctrica, las fases y el neutro en corriente alterna, mientras que en corriente continua, son

los CONDUCTORES POSITIVO Y NEGATIVO, los que conducen la corriente, y aunque la "masa" en los vehículos, motos, etc. pueda ser el conductor negativo, o estar unida al polo negativo de la batería, en las instalaciones de corriente alterna monofásicas, como es el caso de la vivienda, mientras que

el CONDUCTOR NEUTRO es un conductor activo, como las fases, y está sometido a tensión o diferencia de potencial con respecto al conductor de protección. Será necesario estudiar la corriente trifásica para que acabes de comprender estas diferencias.

Habitualmente, en los equipos electrónicos y en los aparatos que se alimentan en corriente continua, todos los elementos metálicos se unen a uno de los dos polos, puede ser tanto el positivo como el negativo, cualquiera de ellos, para establecer una masa o un nivel de referencia de voltaje cero. De ahí viene que en algunos manuales p.ej. de instalación de equipos de CD en automóviles se haga incapié en que la instalación es con positivo o negativo a masa y que su confusión puede costarnos un disgusto.

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License