UD 6 Instalaciones Eléctricas en Viviendas

- Instalaciones Eléctricas en Viviendas
- La Ruta de la Electricidad
- Instalaciones de Enlace
  - Distintos Casos: Esquemas
  - Web-Educarex: Instalaciones de Enlace
- Grado de Electrificación
  - Separación de Circuitos
  - Estancias y Puntos de Utilización
  - Características de los Circuitos
- La Toma-Tierra
  - Alta y Mantenimiento
- Prácticas
  - Acceso y Vestíbulo
  - El Salón
  - Tomas de Corriente
  - La Cocina
  - División Circuito C4
  - Baño A
  - Dormitorio
  - Procedimientos
  - Sección: "en Obras"
- El REBT: Datos de Interés
  - El REBT - Instrucciones Técnicas
  - 2002: El nuevo REBT
  - Canalizaciones - Conexiones
  - El Baño: Restricciones de Instalación
- Webgrafia y Recursos
- Autoevaluación
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# Separación de Circuitos

## Separación de circuitos. Electrificación Básica

Imagina que tu casa, como sucedía y sucede en algunas viviendas no adaptadas al nuevo reglamento, sólo tiene un circuito para todo, con un solo interruptor general e incluso con un diferencial. Sin saber porqué, algún electrodoméstico se ha "comunicado" a tierra y salta el diferencial, y nos quedamos sin luz en toda la casa: no hay termo, ni calefacción, ni la tele...hasta que descubramos que electrodoméstico es el responsable y podamos desconectarlo.
¿sigues pensando que es un "lío" tener tantos circuitos?.
Esa y otras razones son el motivo por el que la instalación interior de la vivienda se divide en una serie de circuitos independientes, cada uno para un uso específico según marca el REBT.

##

##

Cada circuito se conoce o se le nombra por su uso: iluminación, Cocina-Horno, etc, pero el REBT los denomina por "su número": C1, C2, C3, C4 y C5, y además establece que características tiene cada circuito en cuanto a sección de conductores, diámetro de tubos (canalizaciones) y potencia máxima que puede soportar cada circuito.
Si "pinchas" fuera del marco, en los alrededores, no dentro, se abrirá en ventana completa

#

# Separación de circuitos. Electrificación Elevada

Esta electrificación es obligada en viviendas de más los 160 m2 útiles, o si va a instalarse Calefacción (C8), Aire Acondicionado, (C9), una Secadora Independiente (C10) o algún sistema de Domótica y seguridad (C11), basta cualquiera de esas condiciones para que no pueda ser de grado básico. En este tipo de viviendas los circuitos se pueden elevar hasta doce o incluso más, pero hay que tener en cuenta que pueden duplicarse circuitos, por ejemplo el C1 de iluminación, se llama C6 cuando se duplica y el y C2 de fuerza, C7, situación que sucede cuando se sobrepasa el número de puntos máximos o la potencia prevista para cada circuito. Pero eso no quiere decir que la vivienda tenga que disponer de todos los circuitos. A la derecha tienes el caso de una vivienda que cuya superficie no le obliga a electrificación elevada, pero dispone de calefacción eléctrica, el C8, motivo por el cual su grado de electrificación debe ser elevado. | Pulsa sobre imagen para ver un esquema-simbólico de un cuadro de E. Elevada

Si "pinchas" fuera del marco, en los alrededores, no dentro, se abrirá en ventana completa

## Circuitos de la Vivienda

Esta imagen se parece a la anterior, pero ha cambiado un poco...se han "perdido" los nombres de alguna de las partes de la instalación, y te toca encontrarlas.

Un dato adicional: el punto 1, en la figura que encabeza la página, aparece como "Acometida", no es incorrecto, pero tú encontrarás un nombre mas adecuado (revisa las partes de la instalación de enlace)

## Aotoevaluación

Llegados a este punto, sería aconsejable realizar el test de autoevaluación en el nivel intermedio, podrás comprobar los progresos para seguir avanzando o revisar alguna de las partes vistas si lo consideras necesario.

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License