UD 6 Instalaciones Eléctricas en Viviendas

- Instalaciones Eléctricas en Viviendas
- La Ruta de la Electricidad
- Instalaciones de Enlace
  - Distintos Casos: Esquemas
  - Web-Educarex: Instalaciones de Enlace
- Grado de Electrificación
  - Separación de Circuitos
  - Estancias y Puntos de Utilización
  - Características de los Circuitos
- La Toma-Tierra
  - Alta y Mantenimiento
- Prácticas
  - Acceso y Vestíbulo
  - El Salón
  - Tomas de Corriente
  - La Cocina
  - División Circuito C4
  - Baño A
  - Dormitorio
  - Procedimientos
  - Sección: "en Obras"
- El REBT: Datos de Interés
  - El REBT - Instrucciones Técnicas
  - 2002: El nuevo REBT
  - Canalizaciones - Conexiones
  - El Baño: Restricciones de Instalación
- Webgrafia y Recursos
- Autoevaluación
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# Dormitorio

## Puntos de luz: El Dormitorio

En esta estancia la instalación se reduce a los dos circuitos prácticamente comunes en toda la vivienda, iluminación y tomas generales de corriente, salvo que estuviese previsto tener calefacción o aire acondicionado, en cuyo caso aparecerían el o los circuitos correspondientes y se pasaría al grado de electrificación elevado.

Para el correcto dimensionado de la instalación en esta estancia es preciso diferenciar el tipo de dormitorio, una o dos camas, y el posible uso adicional de la estancia como cuarto de estudio. Este último caso sería el más completo ya que habría que prever mecanismos adicionales para TV, PC, equipo de música o lámparas de mesa adicionales.

Suele ser común en el dormitorio con cama doble, que el punto de iluminación principal sea conmutado desde tres puntos, uno en la entrada y los otros dos, cada uno junto a la mesita de noche correspondiente.

Los mínimos que estipula el reglamento, así como las recomendaciones que hace la guía técnica se muestran en la tabla. En nuestro caso, para las prácticas en la Vivienda-Entrenado, y dadas sus reducidas dimensiones, hemos optado por una solución cercana al grado básico:

- el punto de luz es conmutado desde tres puntos, con mecanismo de cruzamiento
- se añade a las tres tomas obligatorias, una toma de corriente para uso general

### Puntos de utilización por estancia y Nº mínimo de Mecanismos a instalar (REBT – Grado Básico)
### Estancia | ### Nº Circuito | ### -Mecanismo / Número Mínimo | Mecanismos Adicionales por Superficie / Longitud
### Dormitorios | C1 | -Punto de luz -Interruptor de 10 A | 1 1 | Hasta 10 m2 (dos si S >10 m2) Uno por cada punto de luz
C2 | -Base 16 A 2p + T | 3(2) | Una(1) por cada 6 m2
Circuitos adicionales recomendados (Guía ITC-BT-25)
C1 | -Punto de luz -Interruptor de 10 A | 1 1 |
C2 | -Base 16 A 2p + T | 4 | TV, PC, Equipo Música y libre
C8 o C9 | -Base 16 A 2p + T | 1 | Según previsión de Calefacción y/o Aire Acond. Hasta 10 m2 (dos si S >10 m2)
(1) Nº Mínimo adicional de mecanismos: Al dividir por cada 6m2 se redondea al entero superior (2) Tomas-corriente con base múltiple (TV) se considerarán como 1 sola base a efectos número de puntos de utilización.

###

### Propuesta para las prácticas

El plano que sigue muestra el panorama sugerido para la realización de la práctica en la Vivienda-Entrenador o bien en el Tablero-Mural de prácticas. Bajo el plano se encuentra el gráfico ilustrativo con las fotos de los mecanismos y los circuitos. Además del esquema multifilar ilustrado con los dibujos de los conmutadores y tomas de corriente.

## Orden de Trabajo: instalación de los circuitos para "El Dormitorio"

Es el momento de realizar la instalación: cableado, conexiones en mecanismos , registros y en la CGMP, para finalmente comprobar su funcionamiento. Utilizaremos el Entrenador disponible y con este esquema de trabajo: Croquis individual en el cuaderno de prácticas de las canalizaciones y registros. Puedes utilizar este plano de la planta sin los registros, o bien el plano-planta general, y con la ayuda del esquema topográfico marcar las canalizaciones. En esta práctica dispones del esquema multifilar para realizar el esquema unifilar. Lista de los materiales: cable, mecanismos y herramienta o accesorios de uso colectivo, como guías, etc. Si este listado NO podrás retirara los materiales del almacén. Finalmente debes completar la orden de trabajo o realizar la memoria con las siguientes partes: croquis de la planta con la ubicación de cajas, mecanismos y canalizaciones, y sobre el croquis, dibujar el esquema unifilar. un breve resumen final explicando: dificultades, errores y solución e indicaciones de mejora. |

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License