UD 6 Instalaciones Eléctricas en Viviendas

- Instalaciones Eléctricas en Viviendas
- La Ruta de la Electricidad
- Instalaciones de Enlace
  - Distintos Casos: Esquemas
  - Web-Educarex: Instalaciones de Enlace
- Grado de Electrificación
  - Separación de Circuitos
  - Estancias y Puntos de Utilización
  - Características de los Circuitos
- La Toma-Tierra
  - Alta y Mantenimiento
- Prácticas
  - Acceso y Vestíbulo
  - El Salón
  - Tomas de Corriente
  - La Cocina
  - División Circuito C4
  - Baño A
  - Dormitorio
  - Procedimientos
  - Sección: "en Obras"
- El REBT: Datos de Interés
  - El REBT - Instrucciones Técnicas
  - 2002: El nuevo REBT
  - Canalizaciones - Conexiones
  - El Baño: Restricciones de Instalación
- Webgrafia y Recursos
- Autoevaluación
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# Acceso y Vestíbulo

## Puntos de luz: acceso y vestíbulo

La figura inferior muestra lo que sería un caso habitual para la instalación eléctrica de la entrada de una vivienda, donde hemos reunido el acceso y el vestíbulo y dibujado el esquema unifilar sobre la vista topográfica.

Para cada estancia de la vivienda, el Reglamento, en concreto la instrucción ITC-BT-25 y mejor su guía técnica de aplicación, establece los requisitos mínimos en cuanto al número de circuitos y sus características en las instalaciones interiores en viviendas, tanto para el caso de electrificación básica, como para el de elevada.

La guía ademas suele incluir recomendaciones adicionales "de confort" que mejoran el mínimo establecido, pero no son obligatorias.

En estas dos estancias, acceso y vestíbulo, fija, como puedes ver en la tabla, un timbre y pulsador, un punto de luz con interruptor y una toma de corriente para usos generales, p. ej. la aspiradora.

Si la vivienda tuviese calefacción eléctrica, el grado sería elevado y sería necesaria además la toma o tomas de corriente, según los metros cuadrados o superficie del recinto. para ese uso.

Se muestra a continuación lo que podemos encontrar en la Guía de aplicación para la instrucción ITC-BT-25, donde se añade un punto de luz en la entrada, pensando en viviendas unifamiliares, el videoportero en el vestíbulo, una toma de corriente adicional y un punto doble conmutado para activar la luz del vestíbulo desde dos puntos.

Nosotros, para la práctica, vamos a realizar el circuito para una situación muy habitual, como la del esquema topográfico que se ha incluido al principio de la página.

Para este caso, el esquema multifilar necesario, y que daría cumplimiento al reglamento sería el que encontrarás a continuación. Además hemos añadido un dibujo con las fotos de los mecanismos y su conexión a los circuitos afectados: iluminación, C1, y tomas de uso general, C2.

Por casualidad ¿Te has preguntado a que circuito se conecta el timbre?.

El reglamento puntualiza que debe ser el C1, además ese punto, o los puntos para ese uso, no contabilizan como puntos de utilización del C1 para contabilizar el máximo establecido de 30 puntos que obligaría al paso a grado elevado.

## Orden de Trabajo: instalación del circuito "Acceso-Vestíbulo"

Por grupo de trabajo, parejas para las prácticas de estancias o "cuartos", deberéis realizar, instalar, el circuito anterior, bien en la Vivienda-Entrenador, o bien en el Tablero-Mural de prácticas. En el conexionado se incluyen las PIAs de la CGMP, es decir deberás realizar la conexión de los circuitos en el cuadro de dispositivos de protección, y montar, si no están ya puestas, las PIAs correspondientes. Las canalizaciones y registros están ya instalados en el Entrenador-Pladur, y debieran estarlo en el Tablero-Mural antes de dar comienzo, de no ser así habrá que empezar por las canalizaciones. Lo primero será identificar las canalizaciones y realizar un croquis de ellas en tu cuaderno de prácticas. El croquis es individual y personal. Puedes utilizar como ayuda los siguientes documentos: |

- Planta de la zona de la zona de la vivienda, Vivienda-A
- Planta con canalizaciones y esquema unifilar
- Esquema topográfico de la entrada del Salón-A, las viviendas-entrenador no disponen de vestíbulo como tal, así, el timbre se encuentra en el salón, pero la zona que necesitamos del pasillo está incluida en el esquema del salón. (en este esquema NO debe confundirte el "conmutador luz pasillo", que corresponde a otro circuito, luz conmutada del pasillo)

Después, sobre ese croquis dibujarás el esquema multifilar, el del cableado real de la instalación.

Con lo anterior y la tabla de características de los circuitos podrás rellenar la lista de los materiales que necesitarás (mecanismos, cajas, estimación de longitud de cable) así como de alguna herramienta o accesorio no individual, como guías, etc. Sin ese listado NO podrás retirar los materiales del almacén.

Finalmente entregarás una memoria, puedes utilizar tu orden de trabajo, con el esquema unifilar, un croquis de la planta con la ubicación de cajas y mecanismos, y un breve resumen de las dificultades o problemas encontrados, posibles errores y solución adoptada, así como unas indicaciones de mejora para el caso de que tuvieses que repetir un circuito similar.

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License