UD 6 Instalaciones Eléctricas en Viviendas

- Instalaciones Eléctricas en Viviendas
- La Ruta de la Electricidad
- Instalaciones de Enlace
  - Distintos Casos: Esquemas
  - Web-Educarex: Instalaciones de Enlace
- Grado de Electrificación
  - Separación de Circuitos
  - Estancias y Puntos de Utilización
  - Características de los Circuitos
- La Toma-Tierra
  - Alta y Mantenimiento
- Prácticas
  - Acceso y Vestíbulo
  - El Salón
  - Tomas de Corriente
  - La Cocina
  - División Circuito C4
  - Baño A
  - Dormitorio
  - Procedimientos
  - Sección: "en Obras"
- El REBT: Datos de Interés
  - El REBT - Instrucciones Técnicas
  - 2002: El nuevo REBT
  - Canalizaciones - Conexiones
  - El Baño: Restricciones de Instalación
- Webgrafia y Recursos
- Autoevaluación
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# Canalizaciones - Conexiones

## Canalizaciones, Registros y Conexiones: ITC-BT-19 - 20 y 21

Este apartado, tratado en la unidad correspondiente a conductores y conducciones eléctricas, está regulado por las ITCs 19, 20 y 21, relacionadas con las instalación física de las instalaciones eléctricas. De ellas vamos a recordar y resaltar algunos puntos clave para la instalación en viviendas.

- Trazado de canalizaciones, discurrirán por caminos o “rozas”con trazados:
  - horizontales: separadas no más de 50 cm de pavimento/techo y
  - verticales: a no más de 20 cm de ángulos de esquinas o líneas de marcos de puertas y ventanas.
- Registros: se deben instalar todos los necesarios:

- en tramos rectos, mínimo un registro cada 15 m.
- en tramos curvados, mínimo uno cada 3 curvas

- Conexiones entre conductores:
  - en el interior de cajas apropiadas y profundidad mínima de 40 mm
  - mediante bornes de conexión o bridas de conexión; en el argot: regletas, fichas o clemas y
  - nunca: retorcer y encintar, la “cinta aislante es para “remiendos” no para instalaciones
  - para secciones por encima de 6 mm2 debe utilizarse terminales (punteras en el argot) adecuados, ITC-BT-19, Sec. 2.11

La ITC-BT-20 dice textualmente respecto a las conexiones:

> En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación....

Gráfico ilustrativo de los trazados de las conducciones

### Diámetros de Canalizaciones

#### Interior de la Vivienda

En el contexto de locales y viviendas, las canalizaciones, tubos o conducciones más habituales son:

- Empotradas: tubo flexible o tubo curvable (corrugado) y
- Superficiales, adosadas o grapadas a paredes, muros y techos: tubo curvable o tubo rígido (PVC), canaleta cerrada o canalizaciones prefabricadas.

En naves industriales y locales de trabajo son habituales las bandejas metálicas como canalizaciones a menudo compartidas con otras instalaciones (seguridad, datos, etc)

Como es habitual el reglamento, ITC-BT-25, determina ademas de sus características mecánicas, que diámetro exterior han de tener en base los conductores que han de alojar o proteger.

Diámetros de Tubo según Número de Conductores y Sección
Sección nominal conductores unipolares (mm2) | Diámetro exterior de los tubos (mm (mm)
Canalización Superficial | Canalización Empotrada
Nº de conductores | Nº de conductores
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1,5 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20
2,5 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20
4 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25
6 | 12 | 16 | 20 | 20 | 25 | 12 | 16 | 25 | 25 | 25
10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 16 | 25 | 25 | 32 | 32
16 | 16 | 25 | 32 | 32 | 32 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40
25 | 20 | 32 | 32 | 40 | 40 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50
35 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50
50 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 32 | 40 | 50 | 50 | 63
70 | 32 | 40 | 50 | 63 | 63 | 32 | 50 | 63 | 63 | 63
95 | 32 | 50 | 63 | 63 | 75 | 40 | 50 | 63 | 75 | 75
120 | 40 | 50 | 63 | 75 | 75 | 40 | 63 | 75 | 75 | ---
150 | 40 | 63 | 75 | 75 | --- | 50 | 63 | 75 | --- | ---
185 | 50 | 63 | 75 | --- | -- | 50 | 75 | --- | --- | ---
240 | --- | --- | --- | --- | --- | 63 | 75 | --- | --- | ---
Más de 5 conductores por tubo, o conductores o cables de secciones diferentes por el mismo tubo, su sección será, como mínimo 2,5 veces la sección ocupada por los conductores.

### Diámetros de Conductores y Canalizaciones para la Línea General de Alimentación ITC-BT-14

### Línea general de alimentación

Secciones (mm2) | Diámetro exterior de los tubos (mm)
Fase | Neutro
10 (Cu) | 10 | 75
16 (Cu) | 10 | 75
16(Al) | 16 | 75
25 | 16 | 110
35 | 16 | 110
50 | 35 | 125
70 | 35 | 140
95 | 50 | 140
120 | 70 | 160
150 | 70 | 160
185 | 95 | 180
240 | 120 | 200

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License