UD1-1-Identificar_error_de_red

- Inicio
- Segundo paso.
- Tercer paso
- Notas finales
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# Tercer paso

Si hemos llegado a este paso es que el router es accesible desde nuestro HOST. Bueno, a partir de aquí el problema puede estar en otro lugar (suponiendo que no tengamos varios router conectados entre sí). Vamos a comprobar si el problema esta fuera de nuestra red.

En primer lugar volvemos a la linea de comandos y utilizamos nuestra orden PING por si no la recordamos revisamos el segundo paso donde se describe su uso. Esta vez, en lugar de la dirección de la puerta de enlace, utilizamos www.google.com.

Esta tarea es vuestra.

Si podemos acceder sin problemas hemos terminado pero en este ejercicio veremos más posibles respuestas supone que seguimos teniendo problemas...

Así, si no podemos acceder, podemos utilizar otra orden bastante interesante para ver por donde van nuestros datos. TRACERT

En las películas, ya hemos visto, como rastrean las direcciones IP de los malvados hackers que planean destruir el mundo en que vivimos o maldades peores que se les ocurren. Bueno, ficción. Pues bien, en esas películas se trata de localizar el ordenador desde el que se envían virus u otro tipo de datos que suelen ser maliciosos.

En este video sobre hackers (The Secret History of Hacking) podréis averiguar más sobre ellos. Ah! Está en inglés.

Bueno, al grano, con la orden tracert vemos los saltos que dan los datos de un router a otro, si existe algún corte, unos asteríscos nos dirán dónde está el error. Si el error está en routers externos a nuestra casa u organización habrá que llamar al servicio técnico de la compañía que nos proporciona los servicios de internet. Si los fallos de comunicación están en los routers de la empresa llamaremos al técnico de nuestra empresa o, si no lo tenemos, solucionar el problema contratando a una empresa.

Como esto no podía ser fácil, si encuentras una respuesta como la de abajo con todos los servidores que pruebas, puede ser que el router tenga configurado un cortafuegos o firewall y no te permita ejecutar este comando. En ese caso llama al técnico de la empresa.

Fuente: Elabración propia

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution 3.0 License