# Factores y Daños

## Riesgo Eléctrico: Factores que determinan la gravedad de las lesiones:

Pulsa sobre la imagen para ver otra imagen similar

- Intensidad y duración de la corriente: I los Amperios que circulan y el tiempo que dura la descarga.

- El voltaje o tensión, los Voltios: V es decir la diferencia voltaje entre los puntos de contacto, cuanto mayor sea, más peligrosa será: cada persona presenta una resistencia, digamos fija, por tanto a mayor tensión, mayor intensidad (Ley-Ohm).
- Resistencia del cuerpo humano, los ohmios Ω). Es muy variable, depende de muchos factores: edad, corpulencia, humedad-callosidad de la piel , trayectoria de circulación por el cuerpo, etc. Un factor determinante es la humedad: en medios húmedos, suelos mojados...la resistencia del cuerpo puede hacerse 3 o 4 veces más pequeña: la corriente se multiplica por 3 o por 4.
- Frecuencia de la corriente, los 50 o 60 Herzios en instalaciones domésticas.
- Trayectoria de la corriente a través del cuerpo. Los órganos más sensibles están en la cabeza y en el tórax. Los recorridos más peligrosos serán: mano-mano opuesta, mano-pie de lado contrario y cabeza-cualquier mano o pie.
- Capacidad de reacción de las personas: fortaleza, agilidad, estado de salud, fisiológico y psicológico, posibles problemas cardíacos, etc.

## Completa tu cuaderno - Comparte con tu Compañero

Individualmente Imprime o dibuja la figura "trayectorias" en tu cuaderno.

Por parejas: señalar en color Rojo los puntos de contacto y las posibles trayectorias de la corriente.

En el grupo: Debatir cual es la trayectoria más peligrosa y clasificar las tres mencionadas anteriormente en el texto, por orden de peligrosidad.

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License