# Señalización de Seguridad y Salud

## Señalización de seguridad y salud en el trabajo

La señalización en el lugar de trabajo es el conjunto de medios que se utilizan para mostrar o resaltar una indicación, una obligación, una prohibición, etc. y está regulada por Real Decreto, donde se define cómo:

> "Señalización que, referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda."

###
Tipos de señales

Señal en forma de panel: Puede ser de: prohibición, advertencia de peligro o atención, obligación, equipos de lucha contra incendios, salvamento o de socorro, de riesgo permanente. Se diferencian unas de otras por su forma geométrica, colores y símbolos o pictogramas relativos a la información que suministra.
Señal luminosa: una señal emitida por medio de un dispositivo formado por materiales transparentes o translúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera que aparezca por sí misma como una superficie luminosa. P.ej. luces de emergencia, de señalización.
Señal acústica: Pueden ser bocinas, timbres, campanas, etc. Son señales acústicas, no de voz, con algún tipo de código, como intensidad del sonido, duración, frecuencia de repetición.
Señal gestual: movimientos de brazos o manos en forma codificada para guiar al trabajador que está realizando maniobras de riesgo o peligro. Ver Ejemplo
Marcas en vías de circulación: sobre el suelo y de colores blanco o amarillo en función del color del suelo.

### Señales de Panel

#### Tipos

1. Señales de advertencia
   - Triangular. Pictograma negro, fondo amarillo que debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal, bordes negro.
     Como excepción, la señal "materias nocivas o irritantes", tiene fondo de color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con señales similares de tráfico por carretera.
   - Nos advierten de un peligro
2. Señales de obligación
   - Redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul que debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal.
   - Indican que deberemos realizar alguna acción para así evitar un accidente
3. Señales de salvamento y socorro
   - Rectangular o cuadrada. Pictograma blanco, fondo verde que debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal
   - Marcan el lugar donde se encuentran salidas de emergencia, lugares de primeros auxilios o de llamadas de socorro, emplazamiento para lavabos, duchas de ojos, descontaminación, etc.
4. Señales de Prohibición
   - Redonda. Pictograma negro sobre, blanco, bordes y banda rojos (la banda transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma 45º respecto a la horizontal). El rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal.
   - Prohiben acciones o situaciones
5. Señales de Incendios
   - Rectangular o cuadrada. Pictograma blanco, fondo rojo que deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal.
   - Indican la ubicación o lugar donde se encuentran los medios de lucha contra incendios como extintores, mangueras, etc.

### Otras señales de Seguridad

En estos documento puedes ver una serie de señales que figuran en la norma UNE-81.501 y que no lo hacen en el Real Decreto, así como otras que se ajustan a esta norma y son de interés.

## Napo nos enseña las señales

### Señales de peligro / prohibición

### Señales de obligación / salvamento y socorro

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License