UD 6 Instalaciones Eléctricas en Viviendas

- Instalaciones Eléctricas en Viviendas
- La Ruta de la Electricidad
- Instalaciones de Enlace
  - Distintos Casos: Esquemas
  - Web-Educarex: Instalaciones de Enlace
- Grado de Electrificación
  - Separación de Circuitos
  - Estancias y Puntos de Utilización
  - Características de los Circuitos
- La Toma-Tierra
  - Alta y Mantenimiento
- Prácticas
  - Acceso y Vestíbulo
  - El Salón
  - Tomas de Corriente
  - La Cocina
  - División Circuito C4
  - Baño A
  - Dormitorio
  - Procedimientos
  - Sección: "en Obras"
- El REBT: Datos de Interés
  - El REBT - Instrucciones Técnicas
  - 2002: El nuevo REBT
  - Canalizaciones - Conexiones
  - El Baño: Restricciones de Instalación
- Webgrafia y Recursos
- Autoevaluación
- Créditos

« Anterior | Siguiente »

# Baño A

## Puntos de luz: El Baño

El Baño es otra de las estancias especiales dentro de las instalaciones eléctricas, debido a los riesgos que entraña la presencia de grifos, bañeras o duchas que conviven habitualmente en un reducido espacio en el que utilizan diversos equipos eléctricos.

Esta situación es tratada por el reglamento de forma específica con la ITC-BT 27, en la que se definen los mecanismos o instalaciones pueden o no instalares en función de sus situación con respecto a la ducha o la bañera. Puedes consultar estas restricciones en función de los denominados Volúmenes 0, 1, 2 y 3, en la página que hemos incluido al efecto.

Equipos eléctricos de uso habitual en Aseo-Baño | Plano-Recomendación Guía ITC-25

Esta estancia suele ser uno de los puntos conflictivos de la instalación en cuanto a cumplir las normas, pero debemos ser estrictos en su aplicación, dado que se trata de la seguridad de las personas. La aplicación de la normativa puede hacer p. ej. que tengamos que sacar fuera de la estancia los interruptores de la luz, o que sea preciso colocar tomas de corriente especiales, aisladas o de muy baja tensión para la afeitadora, el calentador portátil, etc si no es posible respetar las limitaciones que imponen los volúmenes correspondientes.

En la tabla vemos los puntos de utilización establecidos en el reglamento, así como los recomendados por la guía técnica. Nosotros, para la práctica del Aseo-Baño del entrenador vamos a realizar una instalación intermedia como puedes ver en el plano incluido bajo la tabla.

Puntos de utilización por estancia y Nº mínimo de Mecanismos a instalar (REBT – Grado Básico)
Estancia | Nº Circuito | -Mecanismo / Número Mínimo
### Baños | C1 | -Punto de luz -Interruptor de 10 A | 1 1
C5 | -Base 16 A 2p + T | 1
Circuitos adicionales recomendados (Guía ITC-BT-25)
### Baños | C1 | -Punto de luz -Interruptor de 10 A | 1 1
C5 | -Base 16 A 2p + T | 1
C8 | -Base 25 A 2p + T (Si previsto calefacción) | 1

En este caso hemos mezclado o encajado el unifilar de la instalación eléctrica sobre el plano de las canalizaciones. Como ves, a los puntos mínimos hemos añadido sólo un punto de luz para la zona del espejo. No hemos incluido el gráfico que refleja los circuitos con las fotos de los mecanismos y el esquema multifilar, pero puedes verlo en el enlace.

## Actividad

Antes de comenzar la instalación deberemos comprobar que los materiales y condiciones de instalación son adecuados a los y "volúmenes" establecidos.

Este vídeo te ayudará con las "reglas" que marcan las instalaciones en estancias con bañera o ducha.

## Orden de Trabajo: instalación de puntos en el "Aseo-Baño"

Como en prácticas anteriores realizareis el tendido, instalación de los mecanismos, conexiones y las pruebas, sobre el Panel-Mural de prácticas o en la Vivienda-Entrenador, con este esquema de trabajo: Croquis individual en el cuaderno de prácticas de las canalizaciones y registros. Puedes utilizar este plano de la planta con los registros, y con la ayuda del esquema topográfico, te resultará sencillo marcar las canalizaciones. Para hacer el esquema multifilar, cableado de la instalación, sobre el croquis, dispones en esta práctica del esquema unifilar. Lista de los materiales: cable, mecanismos y herramienta o accesorios de uso colectivo, como guías, etc. Si este listado NO podrás retirara los materiales del almacén. Finalmente debes realizar una pequeña memoria con las siguientes partes: croquis de la planta con la ubicación de cajas, mecanismos y canalizaciones, y sobre el croquis, dibujar el esquema unifilar. un breve resumen final explicando: dificultades, errores y solución e indicaciones de mejora. |

## Actividad de Ampliación

Sólo para los más avanzados en la ejecución:

En ninguno de los planos hemos ubicado la bañera, las dimensiones son muy reducidas, pero

- ¿Podríamos colocar un plato ducha?
- ¿Cuál sería el lugar adecuado?

Para su ejecución puedes replantear la instalación, pero no es posible hacer obras de ampliación.

« Anterior | Siguiente »

Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License